IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition [CoordinationView_V2.0, QuantityTakeOffAddOnView]"
File name: "1.0"
Time stamp: "2019-11-25T18:29:14"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013"
Originating system: "20160225_1515(x64) - Exporter 17.0.416.0 - Alternate UI 17.12.14.0"
Application: "Autodesk Revit 2017 (ITA)" version "2017" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2017 (ITA)"

People and organizations
  Person "GiulioPsq" of Organization (no name given)
  Owner history of Person "GiulioPsq" of Organization (no name given) | application "Autodesk Revit 2017 (ITA)" version "2017" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2017 (ITA)" | change NOCHANGE | created 1574434873 (2019-11-22T15:01:13Z)

Units
  LENGTHUNIT: MILLI METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  TIMEUNIT: SECOND
  FREQUENCYUNIT: HERTZ
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  THERMALTRANSMITTANCEUNIT: derived
  VOLUMETRICFLOWRATEUNIT: derived
  ELECTRICCURRENTUNIT: AMPERE
  ELECTRICVOLTAGEUNIT: VOLT
  POWERUNIT: WATT
  FORCEUNIT: KILO NEWTON
  ILLUMINANCEUNIT: LUX
  LUMINOUSFLUXUNIT: LUMEN
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: CANDELA
  USERDEFINED: derived "Luminous Efficacy"
  LINEARVELOCITYUNIT: derived
  PRESSUREUNIT: PASCAL
  USERDEFINED: derived "Friction Loss"

Spatial structure
IFCPROJECT "1.0" | long name "Nome" | phase "Stato"
  IFCSITE "Default" | latitude 41° 47′ 59.997253″ | longitude 12° 36′ 0.001373″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING | postal address: "Immettere l'indirizzo", "Roma", "Italia"
      IFCBUILDINGSTOREY "Level 1" | long name "Level 1" | elevation 0.
        contains 6 elements
          2 x IFCSTAIR | object type "Scala gettata in opera:Scala monolitica:88865" | names: "Scala gettata in opera:Scala:161626", "Scala gettata in opera:Scala:302750" | parts: 8 IFCRAILING, 3 IFCSTAIRFLIGHT, 1 IFCSLAB | property sets: Pset_StairCommon, Altro, Dimensioni, Fasi, Strutturale, Vincoli
          2 x IFCSLAB | object type "Pavimento:Generico 300 mm" | FLOOR | names: "Pavimento:Generico 300 mm:201527", "Pavimento:Generico 300 mm:201607" | material: layers "Pavimento:Generico 300 mm" ("Calcestruzzo, gettato in opera" 300.) | property sets: Pset_SlabCommon, BaseQuantities, Altro, Dimensioni, Fasi, Strutturale
          1 x IFCRAILING | object type "Ringhiera:IAMDesign_Cable S 9 Ropes Top Linear" | names: "Ringhiera:IAMDesign_Cable S 9 Ropes Top Linear:161546" | material: "Acciaio inossidabile" | property sets: Pset_RailingCommon, BaseQuantities, Altro, Dimensioni, Fasi, Vincoli
          1 x IFCRAILING | object type "Ringhiera:IAMDesign_Cable S 9 Ropes Side Linear" | names: "Ringhiera:IAMDesign_Cable S 9 Ropes Side Linear:201585" | material: "Acciaio inossidabile" | property sets: Testo, Generale, Dati identità, Pset_RailingCommon, BaseQuantities, Altro

Property sets
  Vincoli | properties | on 6 objects (6 IFCRAILING)
    Livello di base = "Livello: Level 1" (IFCLABEL)
    Offset base = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Offset dal percorso = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Vincoli | properties | on 4 objects (4 IFCRAILING)
    Offset base = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Offset dal percorso = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Vincoli | properties | on 2 objects (2 IFCSTAIR)
    Altezza scala desiderata = 4000. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Livello di base = "Livello: Level 1" (IFCLABEL)
    Livello superiore = "Livello: Livello 2" (IFCLABEL)
    Offset base = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Offset superiore = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Vincoli | properties | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    Delimita il locale = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Livello = "Livello: Level 1" (IFCLABEL)
    Offset di altezza da livello = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Relativo a massa = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Vincoli | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Base quota altimetrica = "Punto base progetto" (IFCIDENTIFIER)
  Vincoli | properties | on 1 object (1 IFCSTAIRFLIGHT)
    Altezza base relativa = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Altezza parte superiore relativa = 3478.26086956522 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Altezza rampa = 3478.26086956522 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Linea di ubicazione = "Rampa: al centro" (IFCIDENTIFIER)
  Vincoli | properties | on 1 object (1 IFCSTAIRFLIGHT)
    Altezza base relativa = 181.818181818182 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Altezza parte superiore relativa = 2181.81818181818 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Altezza rampa = 2000. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Linea di ubicazione = "Rampa: al centro" (IFCIDENTIFIER)
  Vincoli | properties | on 1 object (1 IFCSTAIRFLIGHT)
    Altezza base relativa = 2181.81818181818 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Altezza parte superiore relativa = 4181.81818181818 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Altezza rampa = 2000. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Linea di ubicazione = "Rampa: al centro" (IFCIDENTIFIER)
  Vincoli: 2 more contents on 2 objects not shown
  Dati identità | properties | on 6 objects (6 IFCRAILING)
    Codice assieme = "" (IFCTEXT)
    Descrizione assieme = "" (IFCTEXT)
    EAN CODE = "" (IFCTEXT)
    INSTALLATION INSTRUCTION = "" (IFCTEXT)
    Nome del tipo = "IAMDesign_Cable S 9 Ropes Side Stairways" (IFCTEXT)
    PRODUCT CERTIFICATION = "" (IFCTEXT)
    PRODUCT DATA URL = "" (IFCTEXT)
    PRODUCT URL = "" (IFCTEXT)
    TECHNICAL DESCRIPTION = "" (IFCTEXT)
    URL INSTALATION DESCRIPTIONS = "" (IFCTEXT)
    Version = "" (IFCTEXT)
  Dati identità | properties | on 3 objects (3 IFCRAILING)
    Codice assieme = "" (IFCTEXT)
    Descrizione assieme = "" (IFCTEXT)
    EAN CODE = "" (IFCTEXT)
    INSTALLATION INSTRUCTION = "" (IFCTEXT)
    Nome del tipo = "IAMDesign_Cable S 9 Ropes Side Linear" (IFCTEXT)
    PRODUCT CERTIFICATION = "" (IFCTEXT)
    PRODUCT DATA URL = "" (IFCTEXT)
    PRODUCT URL = "" (IFCTEXT)
    TECHNICAL DESCRIPTION = "" (IFCTEXT)
    URL INSTALATION DESCRIPTIONS = "" (IFCTEXT)
    Version = "" (IFCTEXT)
  Dati identità | properties | on 3 objects (3 IFCSTAIRFLIGHT)
    Codice assieme = "" (IFCTEXT)
    Descrizione assieme = "" (IFCTEXT)
    Nome del tipo = "Profondità strutturale 150 mm" (IFCTEXT)
  Dati identità | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Autore = "" (IFCTEXT)
    Descrizione organizzazione = "" (IFCTEXT)
    Nome edificio = "" (IFCTEXT)
    Nome organizzazione = "" (IFCTEXT)
  Dati identità | properties | on 2 objects (2 IFCSTAIR)
    Codice assieme = "" (IFCTEXT)
    Descrizione assieme = "" (IFCTEXT)
    Nome del tipo = "Scala monolitica" (IFCTEXT)
  Dati identità | properties | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    Codice assieme = "" (IFCTEXT)
    Descrizione assieme = "" (IFCTEXT)
    Nome del tipo = "Generico 300 mm" (IFCTEXT)
  Dati identità | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Nome del tipo = "Estremità 8 mm" (IFCTEXT)
  Dati identità | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Nome = "Level 1" (IFCTEXT)
    Piano edificio = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Strutturale = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Dati identità: 2 more contents on 2 objects not shown
  Grafica | properties | on 2 objects (2 IFCSTAIR)
    Tipo contrassegno di taglio = "Contrassegno di taglio scala: Zig-zag singolo" (IFCLABEL)
  Grafica | properties | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    Colore del retino a dettaglio basso = 0 (IFCINTEGER)
  Grafica | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Colore = 0 (IFCINTEGER)
    Modello di linea = "Centro" (IFCLABEL)
    Simbolo = "Estremità del livello - Cerchio: Estremità del livello - Cerchio" (IFCLABEL)
    Simbolo a estremità 1 per default = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Simbolo a estremità 2 per default = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Spessore di linea = "1" (IFCIDENTIFIER)
  Altro | properties | on 10 objects (10 IFCRAILING)
    Categoria = "Ringhiere" (IFCLABEL)
    Nome famiglia = "Ringhiera" (IFCTEXT)
  Altro | properties | on 6 objects (6 IFCRAILING)
    Categoria = "Ringhiere" (IFCLABEL)
    Famiglia = "Ringhiera: IAMDesign_Cable S 9 Ropes Side Stairways" (IFCLABEL)
    Famiglia e tipo = "Ringhiera: IAMDesign_Cable S 9 Ropes Side Stairways" (IFCLABEL)
    ID tipo = "Ringhiera: IAMDesign_Cable S 9 Ropes Side Stairways" (IFCLABEL)
    Tipo = "Ringhiera: IAMDesign_Cable S 9 Ropes Side Stairways" (IFCLABEL)
  Altro | properties | on 3 objects (3 IFCSTAIRFLIGHT)
    Categoria = "Rampe" (IFCLABEL)
    Famiglia = "Rampa monolitica: Profondità strutturale 150 mm" (IFCLABEL)
    Famiglia e tipo = "Rampa monolitica: Profondità strutturale 150 mm" (IFCLABEL)
    ID tipo = "Rampa monolitica: Profondità strutturale 150 mm" (IFCLABEL)
    Tipo = "Rampa monolitica: Profondità strutturale 150 mm" (IFCLABEL)
  Altro | properties | on 3 objects (3 IFCRAILING)
    Categoria = "Ringhiere" (IFCLABEL)
    Famiglia = "Ringhiera: IAMDesign_Cable S 9 Ropes Side Linear" (IFCLABEL)
    Famiglia e tipo = "Ringhiera: IAMDesign_Cable S 9 Ropes Side Linear" (IFCLABEL)
    ID tipo = "Ringhiera: IAMDesign_Cable S 9 Ropes Side Linear" (IFCLABEL)
    Tipo = "Ringhiera: IAMDesign_Cable S 9 Ropes Side Linear" (IFCLABEL)
  Altro | properties | on 3 objects (3 IFCSTAIRFLIGHT)
    Categoria = "Rampe" (IFCLABEL)
    Nome famiglia = "Rampa monolitica" (IFCTEXT)
  Altro | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Categoria = "Informazioni sul progetto" (IFCLABEL)
    Data di consegna del progetto = "--/--/--" (IFCTEXT)
    Indirizzo del progetto = "Immettere l'indirizzo" (IFCTEXT)
    Nome del cliente = "IAM DESIGN" (IFCTEXT)
    Nome del progetto = "Nome" (IFCTEXT)
    Numero del progetto = "1.0" (IFCTEXT)
    Stato del progetto = "Stato" (IFCTEXT)
  Altro | properties | on 2 objects (2 IFCSTAIR)
    Categoria = "Scale" (IFCLABEL)
    Famiglia = "Scala gettata in opera: Scala monolitica" (IFCLABEL)
    Famiglia e tipo = "Scala gettata in opera: Scala monolitica" (IFCLABEL)
    ID tipo = "Scala gettata in opera: Scala monolitica" (IFCLABEL)
    Tipo = "Scala gettata in opera: Scala monolitica" (IFCLABEL)
  Altro | properties | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    Categoria = "Pavimenti" (IFCLABEL)
    Famiglia = "Pavimento: Generico 300 mm" (IFCLABEL)
    Famiglia e tipo = "Pavimento: Generico 300 mm" (IFCLABEL)
    ID tipo = "Pavimento: Generico 300 mm" (IFCLABEL)
    Tipo = "Pavimento: Generico 300 mm" (IFCLABEL)
  Altro: 7 more contents on 9 objects not shown
  Testo | properties | on 10 objects (10 IFCRAILING)
    Base Cover plate = "" (IFCTEXT)
    Base fixing = "" (IFCTEXT)
    Diameter of the bars = "" (IFCTEXT)
    Family version = "" (IFCTEXT)
    Handrail info = "" (IFCTEXT)
    Handrail support type = "" (IFCTEXT)
    Handrail_max_height = 1100. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Lateral fixing plate = "" (IFCTEXT)
    Newel post section = "" (IFCTEXT)
    N° of bars = "" (IFCTEXT)
    Performance = "" (IFCTEXT)
  Pset_StairCommon | properties | on 1 object (1 IFCSTAIR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    NumberOfRiser = 20. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 19. (IFCCOUNTMEASURE)
    Reference = "Scala gettata in opera:Scala" (IFCIDENTIFIER)
    RiserHeight = 173.913043478261 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    TreadLength = 300. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Pset_StairCommon | properties | on 1 object (1 IFCSTAIR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    NumberOfRiser = 22. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 20. (IFCCOUNTMEASURE)
    Reference = "Scala gettata in opera:Scala" (IFCIDENTIFIER)
    RiserHeight = 181.818181818182 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    TreadLength = 300. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Pset_StairFlightCommon | properties | on 2 objects (2 IFCSTAIRFLIGHT)
    NosingLength = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    NumberOfRiser = 22. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 20. (IFCCOUNTMEASURE)
    Reference = "Rampa monolitica:Profondità strutturale 150 mm" (IFCIDENTIFIER)
    RiserHeight = 181.818181818182 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    TreadLength = 300. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    TreadLengthAtOffset = 300. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    WaistThickness = 1000. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    WalkingLineOffset = 500. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Pset_StairFlightCommon | properties | on 1 object (1 IFCSTAIRFLIGHT)
    NosingLength = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    NumberOfRiser = 20. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 19. (IFCCOUNTMEASURE)
    Reference = "Rampa monolitica:Profondità strutturale 150 mm" (IFCIDENTIFIER)
    RiserHeight = 173.913043478261 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    TreadLength = 300. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    TreadLengthAtOffset = 300. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    WaistThickness = 1000. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    WalkingLineOffset = 500. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Dimensioni | properties | on 3 objects (3 IFCRAILING)
    Lunghezza = 3157.16422607587 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Dimensioni | properties | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    Area = 17.5 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Perimetro = 17000. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Quota altimetrica base = -300. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Quota altimetrica parte superiore = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Spessore = 300. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Volume = 5.25 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Dimensioni | properties | on 2 objects (2 IFCSTAIRFLIGHT)
    Altezza effettiva alzata = 181.818181818182 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Larghezza effettiva rampa = 1000. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Numero di alzate effettivamente presenti = 11 (IFCINTEGER)
    Numero di pedate effettivamente presenti = 10 (IFCINTEGER)
    Profondità effettiva pedata = 300. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Dimensioni | properties | on 2 objects (2 IFCRAILING)
    Lunghezza = 6241.76432815004 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Dimensioni | properties | on 1 object (1 IFCSTAIR)
    Altezza effettiva alzata = 173.913043478261 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Numero di alzate desiderato = 23 (IFCINTEGER)
    Numero di alzate effettivamente presenti = 20 (IFCINTEGER)
    Numero pedata/alzata iniziale = 1 (IFCINTEGER)
    Profondità effettiva pedata = 300. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Dimensioni | properties | on 1 object (1 IFCSTAIRFLIGHT)
    Altezza effettiva alzata = 173.913043478261 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Larghezza effettiva rampa = 1000. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Numero di alzate effettivamente presenti = 20 (IFCINTEGER)
    Numero di pedate effettivamente presenti = 19 (IFCINTEGER)
    Profondità effettiva pedata = 300. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Dimensioni | properties | on 1 object (1 IFCSTAIR)
    Altezza effettiva alzata = 181.818181818182 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Numero di alzate desiderato = 22 (IFCINTEGER)
    Numero di alzate effettivamente presenti = 22 (IFCINTEGER)
    Numero pedata/alzata iniziale = 1 (IFCINTEGER)
    Profondità effettiva pedata = 300. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Dimensioni | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Spessore totale = 300. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Dimensioni: 6 more contents on 6 objects not shown
  Fasi | properties | on 18 objects (10 IFCRAILING, 3 IFCSLAB, 3 IFCSTAIRFLIGHT, 2 IFCSTAIR)
    Fase di creazione = "Fase 1" (IFCLABEL)
  Strutturale | properties | on 2 objects (2 IFCSTAIR)
    Copriferro armatura = "Impostazioni copriferro armatura: Copriferro armatura 1" (IFCLABEL)
  Strutturale | properties | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    Attiva modello analitico = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Strutturale = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Costruzione | properties | on 6 objects (6 IFCRAILING)
    Adeguamento altezza pianerottolo = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Altezza ringhiera = 1045.8 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Connessioni dei correnti = "Riduci" (IFCIDENTIFIER)
    Giunti ad angolo = "Aggiungi segmenti verticali/orizzontali" (IFCIDENTIFIER)
    Giunti tangenti = "Estendi correnti fino al giunto" (IFCIDENTIFIER)
    Offset balaustra = 76. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Usa adeguamento altezza pianerottolo = "No" (IFCIDENTIFIER)
  Costruzione | properties | on 3 objects (3 IFCRAILING)
    Adeguamento altezza pianerottolo = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Altezza ringhiera = 1095. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Connessioni dei correnti = "Riduci" (IFCIDENTIFIER)
    Giunti ad angolo = "Aggiungi segmenti verticali/orizzontali" (IFCIDENTIFIER)
    Giunti tangenti = "Estendi correnti fino al giunto" (IFCIDENTIFIER)
    Offset balaustra = 76. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Usa adeguamento altezza pianerottolo = "No" (IFCIDENTIFIER)
  Costruzione | properties | on 3 objects (3 IFCSTAIRFLIGHT)
    Profondità strutturale = 150. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Superficie parte inferiore = "Liscio" (IFCIDENTIFIER)
  Costruzione | properties | on 2 objects (2 IFCSTAIRFLIGHT)
    Estendi sotto la base dell'alzata = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Inizia con alzata = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Termina con alzata = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Costruzione | properties | on 2 objects (2 IFCSTAIR)
    Funzione = "Interno" (IFCIDENTIFIER)
    Tipo di pianerottolo = "Pianerottolo monolitico: Spessore 300 mm" (IFCLABEL)
    Tipo di rampa = "Rampa monolitica: Profondità strutturale 150 mm" (IFCLABEL)
  Costruzione | properties | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    Funzione = "Interno" (IFCIDENTIFIER)
    Spessore di default = 300. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Costruzione | properties | on 1 object (1 IFCSTAIRFLIGHT)
    Inizia con alzata = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Termina con alzata = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Costruzione | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Spessore monolitico = 300. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Costruzione: 1 more content on 1 objects not shown
  Pset_SlabCommon | properties | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    PitchAngle = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Reference = "Pavimento:Generico 300 mm" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 3.48666666666667 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_SlabCommon | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Pianerottolo monolitico:Spessore 300 mm" (IFCIDENTIFIER)
  BaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCRAILING)
    Length = 3157.16422607587 [MILLI METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    GrossArea = 17.5 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 5250. [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 17000. [MILLI METRE]
    Width = 300. [MILLI METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCRAILING)
    Length = 6241.76432815004 [MILLI METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCRAILING)
    Length = 8100. [MILLI METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCRAILING)
    Length = 8452. [MILLI METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCRAILING)
    Length = 1100. [MILLI METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCRAILING)
    Length = 5503.99999999999 [MILLI METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCRAILING)
    Length = 3157.16422607586 [MILLI METRE]
  Pset_RailingCommon | properties | on 6 objects (6 IFCRAILING)
    Height = 1045.8 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Ringhiera:IAMDesign_Cable S 9 Ropes Side Stairways" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_RailingCommon | properties | on 3 objects (3 IFCRAILING)
    Height = 1095. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Ringhiera:IAMDesign_Cable S 9 Ropes Side Linear" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_RailingCommon | properties | on 1 object (1 IFCRAILING)
    Height = 1095. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Ringhiera:IAMDesign_Cable S 9 Ropes Top Linear" (IFCIDENTIFIER)
  Generale | properties | on 10 objects (10 IFCRAILING)
    Brand URL = "" (IFCTEXT)
    Date of publishing = "" (IFCTEXT)
    Design o Manufacturer Country = "" (IFCTEXT)
    Edition Number = "" (IFCTEXT)
    IFC Classification = "" (IFCTEXT)
    Manufacturer Name = "" (IFCTEXT)
    NBS Reference Code = "" (IFCTEXT)
    NBS Reference Description = "" (IFCTEXT)
    Nominal width & height = "" (IFCTEXT)
    OmniClass Code = "" (IFCTEXT)
    OmniClass Description = "" (IFCTEXT)
    Product SKU = "" (IFCTEXT)
    Product certification = "" (IFCTEXT)
    Product family = "" (IFCTEXT)
    Product group = "" (IFCTEXT)
    QR code = "" (IFCTEXT)
    Region Africa = "" (IFCTEXT)
    Region Antarctica = "" (IFCTEXT)
    Region Asia = "" (IFCTEXT)
    Region Europe = "" (IFCTEXT)
    Region Middle East = "" (IFCTEXT)
    Region North America = "" (IFCTEXT)
    Region Oceania = "" (IFCTEXT)
    Uniclass 1.4 Code = "" (IFCTEXT)
    Uniclass 1.4 Name = "" (IFCTEXT)
    Uniclass 2.0 Code = "" (IFCTEXT)
    Uniclass 2.0 Name = "" (IFCTEXT)
    Uniclass 2015 Code = "" (IFCTEXT)
    Uniclass 2015 Name = "" (IFCTEXT)
  Corrimano 2 | properties | on 10 objects (10 IFCRAILING)
    Posizione = "Nessuno" (IFCIDENTIFIER)
  Corrimano 1 | properties | on 10 objects (10 IFCRAILING)
    Posizione = "Nessuno" (IFCIDENTIFIER)
  Corrente superiore | properties | on 6 objects (6 IFCRAILING)
    Altezza = 1045.8 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Tipo = "Tipo di corrente superiore: IAMDesign_RT_Handrail Square" (IFCLABEL)
  Corrente superiore | properties | on 4 objects (4 IFCRAILING)
    Altezza = 1095. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Tipo = "Tipo di corrente superiore: IAMDesign_RT_Handrail Square" (IFCLABEL)
  Pset_BuildingStoreyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    AboveGround = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
  Pset_BuildingCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    NumberOfStoreys = 1 (IFCINTEGER)
  Regole di calcolo | properties | on 2 objects (2 IFCSTAIR)
    Altezza massima alzata = 180. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Larghezza minima rampa = 1000. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Profondità minima pedata = 280. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Supporti | properties | on 2 objects (2 IFCSTAIR)
    Numero supporto centrale = 0 (IFCINTEGER)
    Offset laterale destro = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Offset laterale sinistro = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Supporto centrale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Supporto destro = "Nessuno" (IFCIDENTIFIER)
    Supporto sinistro = "Nessuno" (IFCIDENTIFIER)
  Alzate | properties | on 3 objects (3 IFCSTAIRFLIGHT)
    Alzata = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Connessione alzata-pedata = "Estendi alzata oltre la pedata" (IFCIDENTIFIER)
    Obliquo = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Spessore alzata = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Materiali e finiture | properties | on 4 objects (3 IFCSTAIRFLIGHT, 1 IFCSLAB)
    Materiale elemento monolitico = "Calcestruzzo, gettato in opera" (IFCLABEL)
  Materiali e finiture | properties | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    Materiale strutturale = "Calcestruzzo, gettato in opera" (IFCLABEL)
  Pedate | properties | on 3 objects (3 IFCSTAIRFLIGHT)
    Applica profilo di aggetto = "Solo davanti" (IFCIDENTIFIER)
    Lunghezza dell'aggetto = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Pedata = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Spessore della pedata = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Pedate | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Come rampa = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Proprietà analitiche | properties | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    Assorbimento = 0.7 (IFCREAL)
    Coefficiente di scambio termico (U) = 3.48666666666667 (IFCREAL)
    Massa termica = 453330. (IFCREAL)
    Resistenza termica (R) = 0.286806883365201 (IFCREAL)
    Ruvidità = 3 (IFCINTEGER)