IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition [CoordinationView_V2.0, QuantityTakeOffAddOnView]"
File name: "1.0"
Time stamp: "2019-03-12T12:54:50"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013"
Originating system: "20160225_1515(x64) - Exporter 17.0.416.0 - Alternate UI 17.12.14.0"
Application: "Autodesk Revit 2017 (ITA)" version "2017" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2017 (ITA)"

People and organizations
  Person "GP" of Organization (no name given)
  Owner history of Person "GP" of Organization (no name given) | application "Autodesk Revit 2017 (ITA)" version "2017" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2017 (ITA)" | change NOCHANGE | created 1552391235 (2019-03-12T11:47:15Z)

Units
  LENGTHUNIT: MILLI METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  TIMEUNIT: SECOND
  FREQUENCYUNIT: HERTZ
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  THERMALTRANSMITTANCEUNIT: derived
  VOLUMETRICFLOWRATEUNIT: derived
  ELECTRICCURRENTUNIT: AMPERE
  ELECTRICVOLTAGEUNIT: VOLT
  POWERUNIT: WATT
  FORCEUNIT: KILO NEWTON
  ILLUMINANCEUNIT: LUX
  LUMINOUSFLUXUNIT: LUMEN
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: CANDELA
  USERDEFINED: derived "Luminous Efficacy"
  LINEARVELOCITYUNIT: derived
  PRESSUREUNIT: PASCAL
  USERDEFINED: derived "Friction Loss"

Spatial structure
IFCPROJECT "1.0" | long name "Nome" | phase "Stato"
  IFCSITE "Default" | latitude 41° 8′ 1.319999″ | longitude -102° 58′ 11.999999″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING | postal address: "Immettere l'indirizzo", "Sidney", "NE"
      IFCBUILDINGSTOREY "Level 1" | long name "Level 1" | elevation 0.
        contains 14 elements
          9 x IFCSLAB | object type "Pavimento:Generico 300 mm" | FLOOR | names: "Pavimento:Generico 300 mm:201527", "Pavimento:Generico 300 mm:391763", "Pavimento:Generico 300 mm:391790" (+6 more) | material: layers "Pavimento:Generico 300 mm" ("Calcestruzzo, gettato in opera" 300.) | property sets: Pset_SlabCommon, BaseQuantities, Altro, Dimensioni, Fasi, Strutturale
          1 x IFCRAILING | object type "Ringhiera:IAMDesign_GlassU P Top Linear_Evolution" | names: "Ringhiera:IAMDesign_GlassU P Top Linear_Evolution:161546" | material: materials ("Plastica", "Acciaio inossidabile", "Vetrata massa di default", "Gomma") | property sets: Pset_RailingCommon, BaseQuantities, Altro, Dimensioni, Fasi, Vincoli
          1 x IFCRAILING | object type "Ringhiera:IAMDesign_GlassU P Top Linear_Cube" | names: "Ringhiera:IAMDesign_GlassU P Top Linear_Cube:404885" | material: materials ("Plastica", "Acciaio inossidabile", "Vetrata massa di default", "Gomma") | property sets: Pset_RailingCommon, BaseQuantities, Altro, Dimensioni, Fasi, Vincoli
          1 x IFCRAILING | object type "Ringhiera:IAMDesign_GlassU P Top Linear_Essential" | names: "Ringhiera:IAMDesign_GlassU P Top Linear_Essential:404922" | material: materials ("Plastica", "Acciaio inossidabile", "Vetrata massa di default", "Gomma") | property sets: Pset_RailingCommon, BaseQuantities, Altro, Dimensioni, Fasi, Vincoli
          1 x IFCRAILING | object type "Ringhiera:IAMDesign_GlassU P Top Linear_Round" | names: "Ringhiera:IAMDesign_GlassU P Top Linear_Round:404959" | material: materials ("Plastica", "Acciaio inossidabile", "Vetrata massa di default", "Gomma") | property sets: Pset_RailingCommon, BaseQuantities, Altro, Dimensioni, Fasi, Vincoli
          1 x IFCRAILING | object type "Ringhiera:IAMDesign_GlassU P Top Linear" | names: "Ringhiera:IAMDesign_GlassU P Top Linear:404996" | material: materials ("Plastica", "Acciaio inossidabile", "Vetrata massa di default", "Gomma") | property sets: Testo, Pset_RailingCommon, BaseQuantities, Altro, Dimensioni, Fasi

Property sets
  Vincoli | properties | on 9 objects (9 IFCSLAB)
    Delimita il locale = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Livello = "Livello: Level 1" (IFCLABEL)
    Offset di altezza da livello = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Relativo a massa = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Vincoli | properties | on 5 objects (5 IFCRAILING)
    Livello di base = "Livello: Level 1" (IFCLABEL)
    Offset base = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Offset dal percorso = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Vincoli | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Base quota altimetrica = "Punto base progetto" (IFCIDENTIFIER)
  Vincoli | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Quota altimetrica = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Dati identità | properties | on 9 objects (9 IFCSLAB)
    Codice assieme = "" (IFCTEXT)
    Descrizione assieme = "" (IFCTEXT)
    Nome del tipo = "Generico 300 mm" (IFCTEXT)
  Dati identità | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Autore = "" (IFCTEXT)
    Descrizione organizzazione = "" (IFCTEXT)
    Nome edificio = "" (IFCTEXT)
    Nome organizzazione = "" (IFCTEXT)
  Dati identità | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Nome del tipo = "Estremità 8 mm" (IFCTEXT)
  Dati identità | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Nome = "Level 1" (IFCTEXT)
    Piano edificio = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Strutturale = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Dati identità | properties | on 1 object (1 IFCRAILING)
    Codice assieme = "" (IFCTEXT)
    Descrizione assieme = "" (IFCTEXT)
    EAN CODE = "http://" (IFCTEXT)
    INSTALLATION INSTRUCTION = "https://www.youtube.com/watch?v=DCtDVwduaJw" (IFCTEXT)
    Nome del tipo = "IAMDesign_GlassU P Top Linear_Evolution" (IFCTEXT)
    PRODUCT CERTIFICATION = "https://www.iamdesign.com/en/certificazioni_nazionali.php?id=70&fg=20" (IFCTEXT)
    PRODUCT DATA URL = "https://www.iamdesign.com/docs/IAM_DESIGN_glass_U.pdf" (IFCTEXT)
    PRODUCT URL = "https://www.iamdesign.com/docs/IAM_DESIGN_glass_U.pdf" (IFCTEXT)
    TECHNICAL DESCRIPTION = "https://www.iamdesign.com/docs/IAM_DESIGN_glass_U.pdf" (IFCTEXT)
    URL INSTALATION DESCRIPTIONS = "http://" (IFCTEXT)
    Version = "1.0" (IFCTEXT)
  Dati identità | properties | on 1 object (1 IFCRAILING)
    Codice assieme = "" (IFCTEXT)
    Descrizione assieme = "" (IFCTEXT)
    EAN CODE = "http://" (IFCTEXT)
    INSTALLATION INSTRUCTION = "https://www.youtube.com/watch?v=DCtDVwduaJw" (IFCTEXT)
    Nome del tipo = "IAMDesign_GlassU P Top Linear_Cube" (IFCTEXT)
    PRODUCT CERTIFICATION = "https://www.iamdesign.com/en/certificazioni_nazionali.php?id=70&fg=20" (IFCTEXT)
    PRODUCT DATA URL = "https://www.iamdesign.com/docs/IAM_DESIGN_glass_U.pdf" (IFCTEXT)
    PRODUCT URL = "https://www.iamdesign.com/docs/IAM_DESIGN_glass_U.pdf" (IFCTEXT)
    TECHNICAL DESCRIPTION = "https://www.iamdesign.com/docs/IAM_DESIGN_glass_U.pdf" (IFCTEXT)
    URL INSTALATION DESCRIPTIONS = "http://" (IFCTEXT)
    Version = "1.0" (IFCTEXT)
  Dati identità | properties | on 1 object (1 IFCRAILING)
    Codice assieme = "" (IFCTEXT)
    Descrizione assieme = "" (IFCTEXT)
    EAN CODE = "http://" (IFCTEXT)
    INSTALLATION INSTRUCTION = "https://www.youtube.com/watch?v=DCtDVwduaJw" (IFCTEXT)
    Nome del tipo = "IAMDesign_GlassU P Top Linear_Essential" (IFCTEXT)
    PRODUCT CERTIFICATION = "https://www.iamdesign.com/en/certificazioni_nazionali.php?id=70&fg=20" (IFCTEXT)
    PRODUCT DATA URL = "https://www.iamdesign.com/docs/IAM_DESIGN_glass_U.pdf" (IFCTEXT)
    PRODUCT URL = "https://www.iamdesign.com/docs/IAM_DESIGN_glass_U.pdf" (IFCTEXT)
    TECHNICAL DESCRIPTION = "https://www.iamdesign.com/docs/IAM_DESIGN_glass_U.pdf" (IFCTEXT)
    URL INSTALATION DESCRIPTIONS = "http://" (IFCTEXT)
    Version = "1.0" (IFCTEXT)
  Dati identità | properties | on 1 object (1 IFCRAILING)
    Codice assieme = "" (IFCTEXT)
    Descrizione assieme = "" (IFCTEXT)
    EAN CODE = "http://" (IFCTEXT)
    INSTALLATION INSTRUCTION = "https://www.youtube.com/watch?v=DCtDVwduaJw" (IFCTEXT)
    Nome del tipo = "IAMDesign_GlassU P Top Linear_Round" (IFCTEXT)
    PRODUCT CERTIFICATION = "https://www.iamdesign.com/en/certificazioni_nazionali.php?id=70&fg=20" (IFCTEXT)
    PRODUCT DATA URL = "https://www.iamdesign.com/docs/IAM_DESIGN_glass_U.pdf" (IFCTEXT)
    PRODUCT URL = "https://www.iamdesign.com/docs/IAM_DESIGN_glass_U.pdf" (IFCTEXT)
    TECHNICAL DESCRIPTION = "https://www.iamdesign.com/docs/IAM_DESIGN_glass_U.pdf" (IFCTEXT)
    URL INSTALATION DESCRIPTIONS = "http://" (IFCTEXT)
    Version = "1.0" (IFCTEXT)
  Dati identità: 1 more content on 1 objects not shown
  Grafica | properties | on 9 objects (9 IFCSLAB)
    Colore del retino a dettaglio basso = 0 (IFCINTEGER)
  Grafica | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Colore = 0 (IFCINTEGER)
    Modello di linea = "Centro" (IFCLABEL)
    Simbolo = "Estremità del livello - Cerchio: Estremità del livello - Cerchio" (IFCLABEL)
    Simbolo a estremità 1 per default = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Simbolo a estremità 2 per default = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Spessore di linea = "1" (IFCIDENTIFIER)
  Altro | properties | on 9 objects (9 IFCSLAB)
    Categoria = "Pavimenti" (IFCLABEL)
    Famiglia = "Pavimento: Generico 300 mm" (IFCLABEL)
    Famiglia e tipo = "Pavimento: Generico 300 mm" (IFCLABEL)
    ID tipo = "Pavimento: Generico 300 mm" (IFCLABEL)
    Tipo = "Pavimento: Generico 300 mm" (IFCLABEL)
  Altro | properties | on 9 objects (9 IFCSLAB)
    Categoria = "Pavimenti" (IFCLABEL)
    Nome famiglia = "Pavimento" (IFCTEXT)
  Altro | properties | on 5 objects (5 IFCRAILING)
    Categoria = "Ringhiere" (IFCLABEL)
    Nome famiglia = "Ringhiera" (IFCTEXT)
  Altro | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Categoria = "Informazioni sul progetto" (IFCLABEL)
    Data di consegna del progetto = "--/--/--" (IFCTEXT)
    Indirizzo del progetto = "Immettere l'indirizzo" (IFCTEXT)
    Nome del cliente = "IAM DESIGN" (IFCTEXT)
    Nome del progetto = "Nome" (IFCTEXT)
    Numero del progetto = "1.0" (IFCTEXT)
    Stato del progetto = "Stato" (IFCTEXT)
  Altro | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Categoria = "Livelli" (IFCLABEL)
    Nome famiglia = "Livello" (IFCTEXT)
  Altro | properties | on 1 object (1 IFCRAILING)
    Categoria = "Ringhiere" (IFCLABEL)
    Famiglia = "Ringhiera: IAMDesign_GlassU P Top Linear_Evolution" (IFCLABEL)
    Famiglia e tipo = "Ringhiera: IAMDesign_GlassU P Top Linear_Evolution" (IFCLABEL)
    ID tipo = "Ringhiera: IAMDesign_GlassU P Top Linear_Evolution" (IFCLABEL)
    Tipo = "Ringhiera: IAMDesign_GlassU P Top Linear_Evolution" (IFCLABEL)
  Altro | properties | on 1 object (1 IFCRAILING)
    Categoria = "Ringhiere" (IFCLABEL)
    Famiglia = "Ringhiera: IAMDesign_GlassU P Top Linear_Cube" (IFCLABEL)
    Famiglia e tipo = "Ringhiera: IAMDesign_GlassU P Top Linear_Cube" (IFCLABEL)
    ID tipo = "Ringhiera: IAMDesign_GlassU P Top Linear_Cube" (IFCLABEL)
    Tipo = "Ringhiera: IAMDesign_GlassU P Top Linear_Cube" (IFCLABEL)
  Altro | properties | on 1 object (1 IFCRAILING)
    Categoria = "Ringhiere" (IFCLABEL)
    Famiglia = "Ringhiera: IAMDesign_GlassU P Top Linear_Essential" (IFCLABEL)
    Famiglia e tipo = "Ringhiera: IAMDesign_GlassU P Top Linear_Essential" (IFCLABEL)
    ID tipo = "Ringhiera: IAMDesign_GlassU P Top Linear_Essential" (IFCLABEL)
    Tipo = "Ringhiera: IAMDesign_GlassU P Top Linear_Essential" (IFCLABEL)
  Altro: 3 more contents on 3 objects not shown
  Testo | properties | on 5 objects (5 IFCRAILING)
    Additional_garantees_on_postbreak_glass_security = "Handrail.According with norm UNI 11678:2017-cap_5.5.3 , CNR DT 210 to have post break behaivor (SLC)" (IFCTEXT)
    Base fixing = "Base fixing every 200mm" (IFCTEXT)
    Family version = "1.0" (IFCTEXT)
    Functionality = "The base aluminum profiles with the accessories is ready for the installation" (IFCTEXT)
    Glass dimensions = "Total glass dimension is function of usage, destination and site conditions. Width range suggested from 500mm to 2500mm." (IFCTEXT)
    Glass thickness suitable = "16,76-17,52-20,76-21,52mm" (IFCTEXT)
    GlassU max dimensions = "3000mm-6000mm" (IFCTEXT)
    Glass_Max_height = 1300. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Handrail info = "No Handrail" (IFCTEXT)
    Performance = "Tested with design load 3,0 kN/m - ultimate load 4,75 kN/m" (IFCTEXT)
    Wedges insert mounting = "For more information please refer to the catalogue IAM-Design Vol.18" (IFCTEXT)
  Pset_SlabCommon | properties | on 9 objects (9 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    PitchAngle = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Reference = "Pavimento:Generico 300 mm" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 3.48666666666667 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  BaseQuantities | quantities | on 6 objects (6 IFCSLAB)
    GrossArea = 17.5 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 5249.99999999999 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 17000. [MILLI METRE]
    Width = 300. [MILLI METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 5 objects (5 IFCRAILING)
    Length = 8100. [MILLI METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCSLAB)
    GrossArea = 17.5 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 5250. [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 17000. [MILLI METRE]
    Width = 300. [MILLI METRE]
  Dimensioni | properties | on 6 objects (6 IFCSLAB)
    Area = 17.5 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Perimetro = 17000. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Quota altimetrica base = -300. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Quota altimetrica parte superiore = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Spessore = 300. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Volume = 5.24999999999999 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Dimensioni | properties | on 5 objects (5 IFCRAILING)
    Lunghezza = 8100. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Dimensioni | properties | on 3 objects (3 IFCSLAB)
    Area = 17.5 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Perimetro = 17000. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Quota altimetrica base = -300. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Quota altimetrica parte superiore = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Spessore = 300. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Volume = 5.25 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Dimensioni | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Altezza di calcolo = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Fasi | properties | on 14 objects (9 IFCSLAB, 5 IFCRAILING)
    Fase di creazione = "Fase 1" (IFCLABEL)
  Strutturale | properties | on 9 objects (9 IFCSLAB)
    Attiva modello analitico = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Strutturale = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Pset_RailingCommon | properties | on 1 object (1 IFCRAILING)
    Height = 919.5 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Ringhiera:IAMDesign_GlassU P Top Linear_Evolution" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_RailingCommon | properties | on 1 object (1 IFCRAILING)
    Height = 919.5 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Ringhiera:IAMDesign_GlassU P Top Linear_Cube" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_RailingCommon | properties | on 1 object (1 IFCRAILING)
    Height = 919.5 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Ringhiera:IAMDesign_GlassU P Top Linear_Essential" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_RailingCommon | properties | on 1 object (1 IFCRAILING)
    Height = 919.5 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Ringhiera:IAMDesign_GlassU P Top Linear_Round" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_RailingCommon | properties | on 1 object (1 IFCRAILING)
    Height = 919.5 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Ringhiera:IAMDesign_GlassU P Top Linear" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BuildingStoreyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    AboveGround = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
  Pset_BuildingCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    NumberOfStoreys = 1 (IFCINTEGER)
  Costruzione | properties | on 9 objects (9 IFCSLAB)
    Funzione = "Interno" (IFCIDENTIFIER)
    Spessore di default = 300. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Costruzione | properties | on 4 objects (4 IFCRAILING)
    Adeguamento altezza pianerottolo = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Altezza ringhiera = 919.5 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Connessioni dei correnti = "Riduci" (IFCIDENTIFIER)
    Giunti ad angolo = "Aggiungi segmenti verticali/orizzontali" (IFCIDENTIFIER)
    Giunti tangenti = "Estendi correnti fino al giunto" (IFCIDENTIFIER)
    Offset balaustra = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Usa adeguamento altezza pianerottolo = "No" (IFCIDENTIFIER)
  Costruzione | properties | on 1 object (1 IFCRAILING)
    Adeguamento altezza pianerottolo = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Altezza ringhiera = 16.5 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Connessioni dei correnti = "Riduci" (IFCIDENTIFIER)
    Giunti ad angolo = "Aggiungi segmenti verticali/orizzontali" (IFCIDENTIFIER)
    Giunti tangenti = "Estendi correnti fino al giunto" (IFCIDENTIFIER)
    Offset balaustra = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Usa adeguamento altezza pianerottolo = "No" (IFCIDENTIFIER)
  Materiali e finiture | properties | on 9 objects (9 IFCSLAB)
    Materiale strutturale = "Calcestruzzo, gettato in opera" (IFCLABEL)
  Proprietà analitiche | properties | on 9 objects (9 IFCSLAB)
    Assorbimento = 0.7 (IFCREAL)
    Coefficiente di scambio termico (U) = 3.48666666666667 (IFCREAL)
    Massa termica = 453330. (IFCREAL)
    Resistenza termica (R) = 0.286806883365201 (IFCREAL)
    Ruvidità = 3 (IFCINTEGER)
  Corrente superiore | properties | on 1 object (1 IFCRAILING)
    Altezza = 919.5 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Tipo = "Tipo di corrente superiore: IAMDesign_RT_Evolution" (IFCLABEL)
  Corrente superiore | properties | on 1 object (1 IFCRAILING)
    Altezza = 919.5 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Tipo = "Tipo di corrente superiore: IAMDesign_RT_Cube" (IFCLABEL)
  Corrente superiore | properties | on 1 object (1 IFCRAILING)
    Altezza = 919.5 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Tipo = "Tipo di corrente superiore: IAMDesign_RT_Essential" (IFCLABEL)
  Corrente superiore | properties | on 1 object (1 IFCRAILING)
    Altezza = 919.5 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Tipo = "Tipo di corrente superiore: IAMDesign_RT_Round" (IFCLABEL)
  Corrente superiore | properties | on 1 object (1 IFCRAILING)
    Altezza = 919.5 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Corrimano 1 | properties | on 5 objects (5 IFCRAILING)
    Posizione = "Nessuno" (IFCIDENTIFIER)
  Corrimano 2 | properties | on 5 objects (5 IFCRAILING)
    Posizione = "Nessuno" (IFCIDENTIFIER)
  Generale | properties | on 5 objects (5 IFCRAILING)
    Brand URL = "https://www.iamdesign.com/" (IFCTEXT)
    Date of publishing = "-" (IFCTEXT)
    Design o Manufacturer Country = "Italy" (IFCTEXT)
    Edition Number = "-" (IFCTEXT)
    IFC Classification = "Railing" (IFCTEXT)
    Manufacturer Name = "IAM Design" (IFCTEXT)
    NBS Reference Code = "25-15-05" (IFCTEXT)
    NBS Reference Description = "Balustrade and Handrail systems" (IFCTEXT)
    Nominal width & height = "-" (IFCTEXT)
    OmniClass Code = "23-17 25 11 11 17" (IFCTEXT)
    OmniClass Description = "Railing" (IFCTEXT)
    Product SKU = "-" (IFCTEXT)
    Product certification = "https://www.iamdesign.com/en/certificazioni_nazionali.php?id=70&fg=20" (IFCTEXT)
    Product family = "GLASS-U" (IFCTEXT)
    Product group = "Railing" (IFCTEXT)
    QR code = "-" (IFCTEXT)
    Region Africa = "AO, BF, BI, BW, CD, CF, CG, CI, CM, CV, DJ, DZ, EH, ER, ET, GA, GH, GM, GN, GQ, GW, KE, KM, LR, LS, LY, MA,MG, ML, MR, MR, MU, MW, MZ, NA" (IFCTEXT)
    Region Antarctica = "AQ, BV, GS, HM, TF" (IFCTEXT)
    Region Asia = "AM, AZ, BD, BN, BT, CC, CN, CX, GE, HK, , ID, IN, IO, JP, KG, KH, KP, KR, KZ, LA, MM, MN, MO, MV, MY, NP, PH, PK, DG, TH, TJ, TM, TWUZ, VN" (IFCTEXT)
    Region Europe = "AD, AL, AT,AX, BA, BE, BG, BY, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FO, FR, GB, GG, GI, GR, HR,HU, IE, IM, IS, IT, JE, LI, LT,LU, LV, MC, MD, ME, MK, MT" (IFCTEXT)
    Region Middle East = "AE, AF, BH, EG, IL, IQ, IR, JO, KW, LB, OM, PS, QA, SA, SY, TR, YE" (IFCTEXT)
    Region North America = "AG, AI, AW, BB, BL, BM, BQ, BS, BZ, CA, CR, CU,CW, DM, DO, GD, GL, GP, GT, HN, HT, JM, KN, KY, LC, MF, MQ, MS, MX, NI, PA, PM, PR, SV,SX" (IFCTEXT)
    Region Oceania = "AS, AU, CK, FJ, FM, GU, KI, MH, MP, NC, NF, NR, NU, NZ, NZ, PF, PG, PN, PW,SB, TK, TO, TV, UM, WF,WS, VU" (IFCTEXT)
    Uniclass 1.4 Code = "L4421" (IFCTEXT)
    Uniclass 1.4 Name = "Railings" (IFCTEXT)
    Uniclass 2.0 Code = "SS-25-15-05" (IFCTEXT)
    Uniclass 2.0 Name = "Balustrade and Handrail systems" (IFCTEXT)
    Uniclass 2015 Code = "Ss_25_15_60_05" (IFCTEXT)
    Uniclass 2015 Name = "Balustrade and guarding systems" (IFCTEXT)